Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Загальна   площа  земельної ділянки становить 3,7149 га. У 2007 році проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 6324855100:00:004:0031).

Згідно паспорта технічного стану будівлі освітнього закладу, який виготовлено 21.08.2010р., площа будівлі становить 3935,1 кв.м.  і включає :

-споруд – 4 (навчальний, спальний корпуси, харчоблок, перехід із спального на навчальний корпус);

-майстерень по дереву – 1;

-допоміжних приміщень — 5 (пральня, гараж, склади, овочесховище, теплиця).

До послуг учнів та вихованців закладу: бібліотека, спортивна й актова зали, навчальні кабінети, спальні та ігрові кімнати, кабінети ритміки та ЛФК, фізіотерапевтичний, стоматологічний кабінети; на території навчального закладу розташовані ігровий та спортивний майданчики. Спеціалізоване обладнання в закладі: 1 комп’ютерний клас.

Територія має огорожу по всьому периметру закладу, достатньо озеленена, безпечна для дітей, відповідає санітарним нормам та правилам пожежної безпеки. Надвірні споруди  та територію  упорядковано  згідно вимог безпеки. Квітники засаджено квітами з урахуванням термінів їх цвітіння, кущі регулярно стрижуться. Господарський двір ізольований від ігрових майданчиків, має асфальтоване покриття і самостійний в'їзд для службового транспорту. Для  забезпечення доступу людей з обмеженими можливостями обладнано пандус.
 Теплопостачання закладу здійснюється від власної газової котельні. Система опалення відповідає технічним умовам..

Заклад має пральню, яка забезпечена: пральна автомат машинка-SAMSUNG на 9кг-1шт.2015р, LG-12 кг-1шт.2015р, Whirlpool-12 кг 2017, СМР-25УХЛ4.2- 2шт. 2005р., центрофуга пральна ЦРП-2УХЛ4-1шт 2009р., шафа сушильна КП-306 2004р.

Заклад забезпечений холодною водою від власної артезіанської свердловини. Гаряче водопостачання здійснюється від власної котельні водогону. Групові кімнати, харчоблок, пральня, туалетні кімнати облаштовані кранами-змішувачами.

Електропостачання виконано за ІІІ категорією надійності електропостачання

У всіх приміщеннях змішане освітлення (природне, штучне). Основні гігієнічні вимоги штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються.

Встановлено прилади обліку: тепла, водопостачання, електроенергії, природнього газу .

Харчоблок Центру  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, має вихід назовні, обладнаний для під’їзду машин та складається з таких приміщень:

  - обідня зала на120 місць;

-кухня (цех для варіння);

-комора для зберігання сипучих продуктів;

  -приміщення для зберігання овочів, фруктів, тари.

Харчоблок оснащено необхідним обладнанням, меблями, посудом, інвентарем, засобами вимірювання, гирями, тарою. Технологічне обладнання знаходиться в робочому стані, впродовж останніх років технологічне обладнання харчоблоку оновлюються.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування технологічного обладнання** | **Кількість** | **Дата введення в експлуатацію** |
| 1. | Електроплита ПЕ-4ШБ | 2 | 2016 |
| 2. | Електроплита тенова | 1 | 1985 |
| 3. | Електрокотел КПЕ-250-1М00.000РЕ,КЕ-100 | 2 | 2006 |
| 4. | Електрична сковорода | 2 | 2005 |
| 5. | Електром’ясорубка | 1 | 2005 |
| 6. | Машина протирочно-різальна | 1 | 2007 |
| 7. | Картоплечистка | 1 | 2006 |
| 8. | Холодильна шафа ШХС-1 0,6 |  2 | 2003 |
| 9 | Ларь низькотемпературний для риби | 1 | 2001 |
| 10 | Шафа холодильна-1,2 | 1 | 2001 |
| 11 | Камера холодильна | 2 | 2005 |
| 12 | Ванна н\ж | 5 | 2013 |
| 13 | Шафа пекарно-жарочна секційна ШПЖЕС-3 | 1 | 2007 |
| 14 | Вентилятор радіальний | 1 | 2011 |
| 15. | Виробничі столи (для м’яса, риби, борошняних виробів) | 5 | 2016 |
|  |  |  |  |
| 16 | Електроміксер | 1 | 2016 |
|  |  |  |  |

Заклад має гараж на 3 бокси. Транспортні засоби: вантажопасажирський УАЗ452А-1шт ,автобус-Д РУТА-23-1од., мікроавтобус ГАЗ 322132-1од., легкова хетчбек ЗАЗ 10021740-1од.

Заклад забезпечений у достатній кількості м'яким  інвентарем (постільною білизною, рушниками,  спецодягом).